Allegato n.8.1 – MODELLO OFFERTA TECNICA LOTTO 1

| ***AMBITI E CRITERI SDAPA ICT - Allegato 1*** | | | ***FUNZIONALITÀ*** | | ***OFFERTA TECNICA*** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ambito di valutazione*** | ***N.° Criterio*** | ***Criterio di valutazione*** | ***Codice Requisito*** | ***Descrizione*** | ***Modalità assegnazione punteggio*** | ***Punteggio max*** | ***Caratteristica Offerta*** | ***NOTE*** |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_7** | La soluzione deve supportare il protocollo RADsec per l'interconnessione con reti WiFi che pongono tale requisito di sicurezza per l’interconnessione dei flussi RADIUS. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_8** | La soluzione deve essere integrata con la federazione OpenRoaming seguendo gli standard definiti dalla Wireless Broadband Alliance (WBA) permettendo agli utenti delle mobile app di beneficiare della connettività WiFi sicura ed automatica nei punti di accesso di tutti gli operatori aderenti ad OpenRoaming. In tal caso la soluzione deve offrire tutte le funzionalità di rilevazione, anche in tempo reale, delle visite ai punti di accesso OpenRoaming arricchite dei metadati necessari per qualificare la posizione delle visite sfruttando il framework WRIX standardizzato dalla WBA. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_15** | La soluzione deve essere in grado di rilevare in tempo reale la prossimità/visita degli utenti alle zone di interesse indoor (definite per mezzo dell’interfaccia di amministrazione) tramite tecnologia WiFi, senza necessità di installare ulteriori dispositivi quali sensori, gateways o altro, e integrando lo stream di dati real-time di presenza/localizzazioni inoltrati dalla rete WiFi. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_16** | La soluzione deve essere in grado di processare il flusso di segnali grezzi collezionati dalla rete e trasformarli in eventi di localizzazione significativi di cardinalità più bassa (entrata, uscita, visita ad un punto di interesse) direttamente digeribili e utilizzabili dai sistemi integrate a valle. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_17** | Le visite/prossimità sia ai punti di accesso che a specifiche zone di interesse indoor devono essere trasferibili, in tempo reale, nei sistemi della mappa applicativa del Ministero (descritti al capitolo 5.1 del Capitolato Tecnico Speciale) tramite interfacce standard (a fine esemplificativo, non esaustivo: webhooks). | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta | A1 | Requisiti funzionali | MTSI\_25 | La soluzione deve essere in grado di tracciare metriche di utilizzo del servizio granulari in modo da consentire di fornire ai partner che abilitano il servizio sulla propria rete di avere visibilità sulle metriche di utilizzo delle rispettive risorse di rete. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_29** | Consentire l'abilitazione all'accesso alla rete WiFi anche ad utenti senza app mobile che si iscrivono solo ai servizi web connessi al TDH, tramite rilascio profili WiFi Hotspot 2.0 e/o 802.1X. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_30** | La soluzione deve essere architetturalmente pronta a supportare la localizzazione grazie all'interoperabilità con reti 5G private, garantendo agli utenti mobili di autenticarsi ai nodi di accesso 5G privati. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_31** | Laddove la rete WiFi sia bluetooth-enabled, la soluzione dovrebbe sfruttare anche la tecnologia bluetooth in combinazione con quella WiFi per migliorare in tracciamento indoor, senza comunque richiedere l’installazione di ulteriori componenti hardware. | **- 0 Punti** : Requisito **Non disponibile**; **- 8 Punti** : Requisito **Disponibile.** | 8 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_32** | La soluzione è composta da moduli applicativi e funzionali proprietari e/o da soluzioni di terze parti. | **- 0 Punti** : La soluzione è composta da **moduli applicativi e funzionali proprietari e da soluzioni di terze parti** (specificare le soluzioni di terze parti); **- 4 Punti** : La soluzione è composta esclusivamente da **moduli applicativi e funzionali proprietari.** | 4 |  |  |
| **A) Grado di copertura dei requisiti della soluzione richiesta** | **A2** | **Requisiti tecnici** | **MTSI\_33** | La soluzione include la capacità di riconciliare il dato di Outdoor Mobile Tracking rispetto al dato di Indoor Mobile Tracking (tracciatura WiFi riconciliabile con tracciatura AGPS). | **- 0 Punti** : La soluzione **non include** la capacità di riconciliare il dato di Outdoor Mobile Tracking rispetto al dato di Indoor Mobile Tracking (tracciatura WiFi riconciliabile con tracciatura AGPS); **- 2 Punti** : La soluzione **include** la capacità di riconciliare il dato di Outdoor Mobile Tracking rispetto al dato di Indoor Mobile Tracking (tracciatura WiFi riconciliabile con tracciatura AGPS)**.** | 2 |  |  |
| **D) Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC** | **D1** | **Criteri individuati sulla base delle indicazioni contenute all’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021** | **PNRR\_01** | Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente[[1]](#footnote-2) | **- 0 Punti** : **Non si dispone** di Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente; **- 1 Punti** : **Si dispone** di Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente**.** | 1 |  |  |

1. Per comprovare il possesso delle certificazioni richieste per il lotto per cui si partecipa, il concorrente dovrà fornire copia conforme delle certificazioni possedute in corso di validità. [↑](#footnote-ref-2)